|  |  |
| --- | --- |
| **МАШИНА РЕГЛАМЕНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с**  **ПОДВИЖНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПУНКТОМ 9У91** | |
| |  | | --- | | НАЗНАЧЕНИЕ | |  | | Машина регламента и технического обслуживания  предназначена для регламентной проверки бор-  товой аппаратуры ракет, размещенных на ТЗМ,  проверки приборов, входящих в состав групповых  комплектов ЗИП элементов комплекса, а также  текущего ремонта ракет. | |  | | ОСНОВНЫЕ ТТЭ | |  | | База – КамАЗ-43101.  Колесная формула - 6🞨6.  Расчет – 4 человека.  Полная масса – 15,5 т.  Мощность двигателя – 220 л. с.  Скорость: по шоссе – 85 км/ч.  Запас хода – 1000 км. | |  |
|  | |
| ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | ОТРК 9К720 "ИСКАНДЕР-М" |
| 7 | |