|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Спасательные многофункциональные катера | 000 |

**СМК проекта 23370М**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные ТТЭ | | | Основные проекции |
| Водоизмещение: стандартное | т | 130 |  |
| полное | т | 150 |  |
| Главные размерения: длина | м | 24,2 |  |
| ширина | м | 8,5 |  |
| осадка | м | 1,4 |  |
| Максимальная мощность ГЭУ | л. с. | 2🞨380 |  |
| Скорость хода: максимальная | уз | 13,0 |  |
| экономическая | уз | 10,0 |  |
| Дальность плавания: | миль | 250 (13) |  |
| максимальная (при скорости в уз) | миль | 300 (10) |  |
| Глубина погружения: предельная | м | - |  |
| рабочая | м | - |  |
| Автономность | суток | 5 |  |
| Экипаж + пассажиры | человек | 3+9 |  |
| Вооружение и ВТ│ Дополнительные сведения | | |  |
| ─ ЭЛГК-М Т01МИТ-14500М/З (5100-1200 кг/0-10,1 м),  ─ СКМ с водолазным оборудованием и  декомпрессионной камерой (45 м),  ─ СКМ с аварийно-спасательным имуществом,  ─ Рабочий катер РИБ "Фаворит-500" (4 чел./800 кг) и др. | | |  |

****

****

**На фото: СМК-2176 "Спасатель Кононенко".**