|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | **АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ КРЕЙСЕРА С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ** | |
|  | |  | | --- | | **5 ─ ПРОЕКТ 09553 "БОРЕЙ-А"** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1Название | БН | Верфь | Заказ | Флот | Год | |  |  |  |  |  |  | | **К- 549 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР** |  | Севмаш | 204 | СФ |  | | **К- 000 КНЯЗЬ ОЛЕГ** |  | Севмаш | 205 | ТОФ |  | | **К- 000 ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ** |  | Севмаш | 206 | СФ |  | | **К- 000 ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III** |  | Севмаш | 207 | ТОФ |  | | **К- 000 КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ** |  | Севмаш | 208 | СФ |  |      |  | | --- | | Основные тактико-технические элементы | |  | | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – 14720 / 17000 т, 160,9🞨13,5🞨9,0 м, 1 АР, 1🞨49000 л. с., 2🞨400 л. с., 1 ВД, 2 ВПРК, 15,0 / 29,0 уз, 380 / 450 м, миль – неограничено, 100  суток, 107 человек. ВООРУЖЕНИЕ – 16🞨1 ПУ РК Д-30 "Булава-М" (16), 8🞨1 533 мм НТА (24), 8🞨1 ПУ ПЗРК 9К333 "Верба" (16), 6🞨1 324 мм ПУ СГАПД (6), 2 ВПУ СГАПД "Модуль-Д". ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Возможно увеличение серии на две единицы. | | |
|  | Группа │ Боевые корабли | Класс │ Ракетные подводные лодки стратегического назначения |