|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Флот России** |  | **Корабельный состав ВМФ** |

**Противодиверсионные катера**

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ****12150А "Мангуст"** |

**Назначение │** ─ Несение дозорной службы и действия повызову в акваториях военно-морских баз ипунктов базирования сил флота, устьях реки прибрежных районах морей.─ Борьба с диверсионно-разведыватель-ными и террористическими силами и сред-ствами противника, перехват и задержание скоростных маломерных судов и катеров.─ Осуществление водолазных спусков. |  | **Состав серии │**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **931** | **П-** | **БФ** | 2013 |
| 2 | **936** | **П-** | **БФ** | 2013 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

─ Участие в поисково-спасательных испециальных операциях.─ Ведение наблюдения и разведки. |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

**Примечания │ ─** Возможно  продолжение серии. |  |
|  |
|  |
|  |
| **Основные тактико-технические характеристики** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т | м | л. с. | уз | м | миль (уз) | суток | человек |
| 27,2 | 19,4🞨4,4🞨1,1 | 2🞨1500 | 52,0/36,0 | - | 410 (36)/350 (40) | 2 | 3-6 |
| **Вооружение и оборудование** │ Дистанционно-управляемый модуль с 1🞨1 12,7 мм пулеметом 6П50 "Корд", 1 быстроходный катер типа РИБ, 1 комплект легкого водолазного снаряжения. |

 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ****12150 "Мангуст"** |

**Состав серии │**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **-** | **АЛЕКСАНДР****ИЛЬИН** | **ЧФ** | 2008 |
| 2 | **-** | **П-** | **ТОФ** | 2009 |

 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **-** | **П-** | **ТОФ** | 2011 |
| 4 | **-** | **П-** | **ТОФ** | 2011 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

 |  |

|  |
| --- |
|  |

**Назначение │ ─** Аналогично проекту 12150А. |  |
|  |
|  |
|  |
| **Основные тактико-технические характеристики** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т | м | л. с. | уз | м | миль (уз) | суток | человек |
| 27,2 | 19,4🞨4,4🞨1,1 | 2🞨1500 | 52,0/36,0 | - | 410 (36)/350 (40) | 2 | 3-6 |
| **Вооружение и оборудование** │ 1 быстроходный катер типа РИБ, 1 комплект легкого водолазного снаряжения. |

 |
|  |
| **Группа │** Корабли специального назначения | **Класс │** Противодиверсионные корабли |

301