|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рейдовые специальные суда |  |

**РЕЙДОВЫЕ БУКСИРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ─ Выполнение буксировочных, швартовных  и кантовочных операций в акваториях ВМБ  НАЗНАЧЕНИЕ и ПБ сил флота, в гаванях, на рейдах и в  прибрежных морских районах.  ─ Участие в спасательных и специальных операциях, снятие  с мели кораблей и судов, пожаротушение на аварийных  кораблях, судах и береговых объектах, доступных для подхо-  да с воды, спасение людей на поверхности воды.  ─ Ломка и размывка льда.  ─ Перевозка личного состава, различных запасов и мелких  партий груза. |  |  | ─ Участие в операциях по ликвидации аварийного разлива  нефти и нефтепродуктов на поверхности воды и тушение  горящего топлива, решение ряда других задач.  КОРАБЕЛЬНЫЙ СОСТАВ   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип | Всего | КСФ | КТОФ | ДКБФ | КЧФ | ККФл | | **РБ** | **000** | **00** | **00** | **00** | **00** | **00** |   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТАМ |

**9** ─ **ПРОЕКТ 16609**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Название | БН | Верфь | НЗ | Флот | Год | |  |  |  |  |  |  | | **РБ-402** | - | ПЕЛЛА | 621 | ТОФ | 2014 | | **РБ-403** | - | ПЕЛЛА | 622 | ТОФ | 2014 | | **РБ-404** | - | ПЕЛЛА | 623 | ТОФ | 2014 | | **РБ-405** | - | ПЕЛЛА | 624 | ТОФ | 2014 | | **РБ-406** | - | ПЕЛЛА | 625 | ТОФ | 2015 | | **РБ-407** | - | ПЕЛЛА | 626 | ТОФ | 2015 | | **РБ-367** | - | ПЕЛЛА | 627 | СФ | 2015 | | **РБ-368** | - | ПЕЛЛА | 628 | СФ | 2016 | | **РБ-2180** | - | ПЕЛЛА | 631 | СФ | 2017 | |  | - |  |  |  |  |   ─ |  |



Водоизмещение – 366,0/504,0 т, длина/ширина/осадка – 28,5🞨9,5🞨4,3 м, мощность двигателей – 2🞨1775 л. с., 2 ВРК, скорость хода – 12,5/8,5 уз,

дальность плавания – 300 (8,0) миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек. Тяга на гаке – 47 т, 1 ЭЛГКМ (910кг/6м), ДПЖН (1🞨800 м³/ч), ВДПЛС (2🞨300 м³/ч), СВЗ и др. Ломаемый лед – 0,8 м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 |  |