|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 ─ ПРОЕКТ 21820 "ДЮГОНЬ"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **БН** | **Верфь** | **Заказ** | **Флот** | **Год** | **Списан** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **АТАМАН ПЛАТОВ** (Д-105) | **-** | Волга | 811 | КФл | 2010 |  |
| **ДЕНИС ДАВЫДОВ\*** | **758** | ЯСЗ | 701 | БФ | 2014 |  |
| **ЛЕЙТЕНАНТ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ** | **754** | ЯСЗ | 702 | БФ | 2015 |  |
| **МИЧМАН ЛЕРМОНТОВ** | **757** | ЯСЗ | 703 | БФ | 2015 |  |
| **ИВАН КАРЦОВ** | **685** | ВВ | 4001 | ТОФ | 2015 |  |

|  |
| --- |
| **.Дополнительные сведения** |
|  |
| 1. Планы продолжения постройки серии катеров по всей видимости свернуты. |

 |  |  |  |  |

***Основные ТТЭ:*** *Водоизмещение – 140,0 / 280,0 т, главные размерения – 45,0🞨8,6🞨2,2 м, ГЭУ – 2🞨10000 л. с., 2 ВФШ, скорость хода – 40,0 / 35,0 уз, дальность плавания – 500 (35,0) миль, автономность – 1 сутки,* *экипаж – 6 человек. ПЗРК 9К333 "Верба" (4), 2🞨1 14,5 мм МТПУ-1 "Жало" (1000), 10🞨1 минных сбрасывателей (10 мин или ПНС). Десантная вместимость: 3 ОБТ и 9 чел. / 5 БТР и 50 чел. / 4 БТР и 90 чел. / 140 т груза или другие варианты загрузки в пределах грузоподъемности и габаритов трюма (27,0🞨6,8 м) катеров. \* Примечания: на фото - первоначальный бортовой номер.*  | Десантные катера |