|  |
| --- |
| Катера и рейдовые суда обеспечения |

**КАТЕРА СВЯЗИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ─ ПРОЕКТ 1388НЗ**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Название | БН | Верфь | Заказ | Флот | Год | |  |  |  |  |  |  | | **КСВ-2168** | **-** | СС | 403 | БФ | 2018 | |  |  |  |      |  | | --- | | Основные тактико-технические элементы |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Водоизмещение ………………. 953 / 993 т |  | Главные размерения … 66,9🞨11,0🞨3,0 м |  | ГЭУ ………… 2🞨5434 л. с., 2 ВРШ, 1 НПУ | | Скорость хода …………….... 20,0 / 15,0 уз |  | Дальность плавания …. 1000 (15,0) миль |  | Автономность ……………………. 10 суток | |  |  | Экипаж ……………. 16 + 24 чел. / 47 мест |  |  | | Дополнительные сведения: кран-балка г / п - 750 кг, 1 дежурная шлюпка (6 человек).  Примечания: 1. Выносной пункт управления командующего ДКБФ на период проведения различных учений и т.д. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |